 **IN DE DAG**

 **MEETINSTRUCTIES DUO ROLGORDIJNEN**

1

 **In de dag montage, tussen de muren.**

 **Meet altijd op 3 plekken**

2

1

 **Breedte Breedte Breedte**

3

2

 **………… …………. ………….**

6

5

4

 **Hoogte Hoogte Hoogte**

3

 **…………. …………. …………..**

6

5

4

 **Bestelmaten**

Van de bovenstaande maten, neemt u van de breedte de kortste maat.

**Breedte**

 **……………..**

………………

En daar haalt u 1CM vanaf.

De hoogte blijft hetzelfde. Dit zijn de bestelmaten, vul ze hier in:

**Hoogte**

……………..

 **OP DE DAG**

1

 **Op de dag montage, op de muren.**

 **Meet altijd op 3 plekken**

3

2

1

 **Breedte Breedte Breedte**

2

 **………… …………. ………….**

3

6

5

4

 **Hoogte Hoogte Hoogte**

 **…………. …………. …………..**Wij adviseren een overlap 5cm aan beide kanten.

6

5

4

 **Bestelmaten**

Van de bovenstaande maten, neemt u de kortste maat.

**Breedte**

 **……………..**

………………

 Dit zijn de bestelmaten, vul ze hier in:

**Hoogte**

……………..

**Let op de volgende punten:**

* Voor meer verduistering adviseren wij u raambekleding op de dag te plaatsen.
* Houd rekening met uitstekende delen zoals raamgrepen, deurknoppen, raamhendels, tegels, plinten en horren.
* Let op bij binnen draaiende ramen, dat u voldoende ruimte heeft voor de cassette en pakket hoogte.